'19년 KT 하계유니폼 해외공장 검수결과 보고

* 개요
* **점검기간/대상시설**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **검수기간** | **구분** | **업체명** | **제작품목** |
| '19.3.4~'19.3.8 | 우의 | 반도아이엔씨 | 우의 |
| 작업복 | 현웅디자인 | 점퍼, 조끼, 티셔츠, 바지 |

* **점검내용**
* 공장별 설비기준 및 적정성 검증, 생산현황 및 생산일정 이행여부
* 품질검수를 위한 샘플확보 및 현지 작업지도 등
* 점검결과
* **품목별 주요내용(상세내역은 붙임 참고)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **주요내용** | **생산수량** | **생산완료** |
| 우의 | ㆍ모자 봉탈 및 밑실 올라옴 주임  ㆍ모자 벨크로 기울지 않게 부착하고 향후 폭 조정 | 2,800 | ~ 3.26 |
| 점퍼 | ㆍ앞주머니 하단 봉제 주의  ㆍ암홀 합봉 시 퍼커링 주의 | 3.883 | ~ 3.30 |
| 조끼 | ㆍ벨크로, 메인라벨 기울지 않게 부착 할 것  ㆍ퍼커링 주의 | 6,645 | ~ 3.30 |
| 티셔츠 | ㆍ긴팔 티셔츠 소매트임 사선 봉제 시 주의 | 긴팔 3,670  반팔 3,015 | ~ 3.30 |
| 바지 | 특이 사항 없음 | 8,814 | ~ 3.30 |

**[붙임]**

* 세부내역

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 생산공장 | | 생산  품목 | | 점검결과 (전달사항) | | | | | | 비고 | |
| 수량 | 완료 |
| 3/4 | PS VINA  (반도아이엔씨) | | 우의 | | * 모자 봉탈 및 밑실 올라옴 주의 * 모자 벨크로 기울지 않게 부착하고 향후 폭 조정할 것 * 네임택 as연락처 누락, 케어라벨 연락처로 접수 받을 것 * 프린트 부착위치 간격 주의 할 것 | | | | | | 2,800 | 3/23 |
| 1.jpg | | | | | | 2.jpg | | 5.jpg | | | |
| 공장간판 | | | | | | 공장전경 | | 원단창고 | | | |
| 4.jpg | | | | | | 3.jpg | | 6.jpg | | | |
| 재단실 | | | | | | 생산라인 | | 육안검사 | | | |
| 7.jpg | | | | | | 12.jpg | |  | | | |
| 실측검사 | | | | | | 착용(앞/뒷면) | |  | | | |
| NO | 품목 | | 부위 | | 지적사항 | | 개선확인 | | 비고 | | |
| 1 | 모자 | | 스티치 | | 9.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 봉탈 및 밑실 올라옴  주의  (창고 검수 시 확인) | | |
| 3/4 | 2 | 모자 | | 벨크로 | | 10.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 모자 벨크로 기울지 않게 부착하고 향후 폭 조정할 것  (창고 검수 시 확인) | | |
| 3 | 상하의 | | 네임택 | | 8.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 네임택 AS연락처 누락, 케어라벨 연락처로 응대할 것  (창고 검수 시 확인) | | |
| 4 | 상의 | | 프린트 | | 11.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 프린트 부착위치 간격 주의 할 것  (창고 검수 시 확인) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 생산공장 | | 생산  품목 | | 점검결과 (전달사항) | | | | | | 비고 | |
| 수량 | 완료 |
| 3/5 | HIEU LAP GARMENT (현웅디자인) | | 조끼 | | * 벨크로, 메인라벨 기울지 않게 부착할 것 * 퍼커링 주의 * 앞지퍼 마감 바텍 처리 할 것 | | | | | | 6,645 | 3/30 |
| 1.jpg | | | | | | 4.jpg | | 3.jpg | | | |
| 공장간판 | | | | | | 공장전경 | | 원단창고 | | | |
| 5.jpg | | | | | | 2.jpg | | 7.jpg | | | |
| 재단실 | | | | | | 생산라인 | | 육안검사 | | | |
| 3/5 | 6.jpg | | | | | | 8.jpg | |  | | | |
| 실측검사 | | | | | | 착용(앞/뒷면) | |  | | | |
| NO | 품목 | | 부위 | | 지적사항 | | 개선확인 | | 비고 | | |
| 1 | 조끼 | | 벨크로 | | 9.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 벨크로, 메인라벨 기울지 않게 부착  (창고 검수 시 확인) | | |
| 2 | 전체 | | 11.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 퍼커링 주의  (창고 검수 시 확인) | | |
| 3 | 앞지퍼 | | 10.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 앞지퍼 마감 바텍 처리 할 것  (창고 검수 시 확인) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 생산공장 | | 생산  품목 | | 점검결과 (전달사항) | | | | | | 비고 | |
| 수량 | 완료 |
| 3/5 | VINH PHU (현웅디자인) | | T셔츠 | | * 긴팔 T셔츠 소매트입 사선 봉제 시 주의 | | | | | | 긴팔 3,670  반팔 3,015 | 3/30 |
| 1.jpg | | | | | | 2.jpg | | 3.jpg | | | |
| 공장간판 | | | | | | 공장전경 | | 원단창고 | | | |
| 3/5 | 5.jpg | | | | | | 4.jpg | | 6.jpg | | | |
| 재단실 | | | | | | 생산라인 | | 육안검사 | | | |
| 7.jpg | | | | | | 8.jpg | |  | | | |
| 실측검사 | | | | | | 착용(앞/뒷면) | |  | | | |
| NO | 품목 | | 부위 | | 지적사항 | | 개선확인 | | 비고 | | |
| 1 | 티셔츠 | | 소매 | | 9.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 긴팔 T셔츠 소매트입 사선 봉제 시 주의 (창고 검수 시 확인) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 생산공장 | | 생산  품목 | | 점검결과 (전달사항) | | | | | | 비고 | |
| 수량 | 완료 |
| 3/7 | 원도사이공 (현웅디자인) | | 점퍼 | | * 앞주머니 하단 봉제 주의 * 와펜 부착 주의 * 암홀 합봉시 봉제 주의 * 안주머니 단추 뿌리감기 할 것 * 네임텍 전화번호 가리지 않게 봉제 할 것 | | | | | | 3,883 | 3/30 |
| 1.jpg | | | | | | 6.jpg | | 3.jpg | | | |
| 공장간판 | | | | | | 공장전경 | | 원단창고 | | | |
| 7.jpg | | | | | | 2.jpg | | 5.jpg | | | |
| 재단실 | | | | | | 생산라인 | | 육안검사 | | | |
| 3/7 | 4.jpg | | | | | | 9.jpg | |  | | | |
| 실측검사 | | | | | | 착용(앞/뒷면) | |  | | | |
| NO | 품목 | | 부위 | | 지적사항 | | 개선확인 | | 비고 | | |
| 1 | 점퍼 | | 주머니 | | 10.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 앞주머니 하단 봉제 주의  (창고 검수 시 확인) | | |
| 2 | 와펜 | | 11.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 와펜 부착 주의  (창고 검수 시 확인) | | |
| 3 | 암홀 | | 12.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 암홀 합봉시 봉제 주의  (창고 검수 시 확인) | | |
| 4 | 단추 | | 13.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 안주머니 단추 뿌리감기 할 것  (창고 검수 시 확인) | | |
| 5 | 네임택 | | 14.jpg | | 개 선( )  미개선(●) | | 네임텍 전화번호 가리지 않게 봉제  (창고 검수 시 확인) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 생산공장 | 생산  품목 | 점검결과 (전달사항) | | | 비고 | |
| 수량 | 완료 |
| 3/7 | 원도비나 (현웅디자인) | 바지 | * 특이사항 없음 | | | 8,814 | 3/30 |
| 1.jpg | | | 2.jpg | 3.jpg | | |
| 공장간판 | | | 공장전경 | 원단창고 | | |
| 4.jpg | | | 5.jpg | 6.jpg | | |
| 재단실 | | | 생산라인 | 육안검사 | | |
| 7.jpg | | | 9.jpg |  | | |
| 실측검사 | | | 착용(앞/뒷면) |  | | |